附件：

|  |
| --- |
| **工程量清单** |
| 施工地址： 客户名称： 面积： 设计师：  |  |
| **序号** | **项目名称** | **主辅材料说明** | **单位** | **数量** | **报价金额** |
|
| **一、干休所** |  |  |  |  |  |
| **1、一楼** |  |  |  |  |  |
|  | 拆除 | 拆除吧台 | 项 | 1 |  |
|  | 雨遮棚 |  | ㎡ | 120 |  |
|   | 窗帘更换 | 1、拆除原有窗帘2、人工安装  | ㎡ | 138.65 |  |
|   | 地面找平 | 1、32.5号水泥，采用1：3水泥砂浆施工。2、找平厚度5公分  | ㎡ | 120 |  |
|   | 吧台柜门维修 |  | 项 | 1 |  |
|   | 银镜 |  | ㎡ | 14.9 |  |
|  | 吸顶灯 |  | 盏 | 2 |  |
|  | 门 | 1、拆除原有门2、人工安装  | 樘 | 4 |  |
| **小计** |  |
| **2、二楼** |  |  |  |  |  |
|  | 地面沙浆干铺层 | 1、人工、水泥、沙浆（4公分）； | ㎡ | 57.41 |  |
|  | 拆除 |  | 项 | 1 |  |
|  | 窗帘更换 | 1、拆除原有窗帘2、人工安装  | ㎡ | 16.2 |  |
|  | 吸顶灯 |  | 盏 | 3 |  |
|  | 地面瓷砖铺贴 |  | ㎡ | 57.41 |  |
| **小计** |  |
| **1、三楼** |  |  |  |  |  |
|   | 窗帘更换 | 1、拆除原有窗帘2、人工安装  | ㎡ | 291.1 |  |
|  | 硅酸盖板吊顶 |  | ㎡ | 25.7 |  |
|  | 护墙板 |  | ㎡ | 29.4 |  |
|  | 开铝合金推拉窗 |  | 项 | 1 |  |
| **小计** |  |
| **8号楼** |  |  |  |  |  |
|   | 水龙头 |  | 个 | 8 |  |
|   | 实木双开门 |  | 樘 | 2 |  |
|  | 卫生间小便池 |  | 个 | 2 |  |
|  | 地面找平 | 1、32.5号水泥，采用1：3水泥砂浆施工。2、找平厚度5公分 | ㎡ | 10.25 |  |
|  | 地面沙浆干铺层 | 1、人工、水泥、沙浆（4公分）； | ㎡ | 10.25 |  |
|  | 地面瓷砖铺贴 | 1、不包含主材地砖费用，地砖规格不小于300mm\*300mm,不大于800mm\*800mm； 2、横竖铺贴；斜铺每平方米另加20元，拼花每平方米另加30元，圈边每米28元计算。 3、工程量按展开面积计算。4、仿古砖、玻化砖、切边、磨边。5.如卫生间有贴腰线按每米15元计算。 | ㎡ | 10.25 |  |
|  | 墙面瓷砖铺贴 | 1、水泥砂浆强度32.5\*普通硅酸盐水泥； 2、特殊铺装工艺，规格小于300\*300mm ,或大于600\*600mm价格另计，（斜贴每平方米另加30元、花贴每平方米另加50元）。3、仿古砖、玻化砖、切边、磨边  | ㎡ | 43.68 |  |
|  | 防水处理 | 1、入户时检查原地面防水情况，使用“百得”防水涂料，涂刷二遍，涂刷高度1.8M 2、24小时防水实验无渗漏。 3、此价格不包括毛坯房等特殊地面处理。 4、如客户取消此项，则厨卫漏水及造成的一切损失与公司无关   | ㎡ | 43 |  |
|  | 包管(单管) | 红砖、水泥、沙浆、人工 | 根 | 4 |  |
|  | 蹲便器 |  | 个 | 4 |  |
|  | 洗脸盆 |  | 个 | 2 |  |
|  | 地面铺塑胶地板 |  | ㎡ | 95 |  |
|  | 石材台面 |  | M | 4.8 |  |
| **小计** |  |
| **水电工程** |  |  |  |  |  |
|  | 给水管预埋敷设 | PPR管、主管直径25mm，支管直径20mm，不含水龙头、三角阀、软管。给水主立管含每层一个单向阀。如阳台增加热水管，每米以60元计算(不含温泉水、太阳能 、空气能及循环水) | ㎡ | 10.25 |  |
|  | 排水管预埋敷设 | PVC管(不含马桶移位)、不含排水主管(立管)改造、不含阳台花园花池造景排水改造 | ㎡ | 10.25 |  |
|  | 弱电布线 | 电话线，闭路线，8芯网络线，客厅音响线，敷设上智牌PVC电套管；PVC弱电插座暗盒。(不含智能系统) | ㎡ | 0 |  |
|  | 强电电位 | 厨房插座、卫生间热水器插座、客厅空调插座BV4专线；其它空调插座BV2.5专线；普通插座、照明BV2.5电线；单层照明支线BV1.5电线；敷设上智牌PVC电套管；PVC开关插座暗盒。(不含中央空调专用线) | ㎡ | 10.25 |  |
| **小计** |  |
| **墙体粉刷** |  |  |  |  |  |
|  | 天花、墙面基层处理（含拆除处天花板、地板、墙体的修补） | 腻子粉刮底三遍(接缝处麻布、牛皮纸防裂处理，阴阳角保护条、水泥、白胶补底，环保腻子批灰。含拆除处天花板、地板、墙体的修补 | ㎡ | 989.92 |  |
|  | 天花、墙面打磨上底漆 | 打磨修补，底漆喷涂二遍 | ㎡ | 989.92 |  |
|  | 天花、墙面面漆 | 面漆喷涂二遍 | ㎡ | 989.92 |  |
|  | **小计** |  |
|  | **工程直接费** |  |
| **综合部分** |  |  |  |  |  |
|  | 垃圾清运费 | 1、运至小区物业指定处(150M内)2、此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，不包含物业收取的垃圾费。 | ㎡ | 445.83 |  |
|  | 材料搬运费 | 按装修全面积计算(无电梯楼房，需乘以楼层数) | ㎡ | 445.83 |  |
|  | 成品保护费 | 波涛专用保护膜 | ㎡ | 445.83 |  |
|  | 零星修补 | 零星修补 | ㎡ | 10.25 |  |
|  | 飘窗拆除 | 单人工 | 项 | 0 |  |
|  | 地梁拆除 | 单人工 | M | 0 |  |
|  | 拆除12CM砖墙 | 非减力墙，单人工 | ㎡ | 41.9 |  |
|  | 铲白灰 | 单人工，含清理 | ㎡ | 989.92 |  |
|  | 竣工保洁 | 完工后交房前的整体清洁 | ㎡ | 445.83 |  |
|  | **总计金额** |  |
| **单位法人签字： 单位盖章：** |